Messprotokoll

Messdatum: 12.01.2025

Ort: Fabrikhalle A

Messwert 1: 20 dB

Messwert 2: 30 °C

Messwert 3: 15 Pa